**水质检测项目标准及要求告知单**

一、检测项目须满足《地表水和污水监测技术规范》（HJ\_T91-2002) （此表为部分行业摘录，其他行业请参照国标HJ/T91\_2002表6-2执行）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **排水户行业类别** | **必测项目** | **选测项目** |
| 1 | 医院污水（必测13项） | pH、COD、BOD5、悬浮物、油类（动植物油、石油类）、挥发酚、总氮、总磷、汞、砷、粪大肠菌群、细菌总数 | 氟化物、氯化物、醛类、总有机碳 |
| 2 | 宾馆、饭店、游乐场所及公共服务业  （必测11项） | pH、COD、BOD5、悬浮物、油类（动植物油、石油类）、挥发酚、阴离子洗涤剂、氨氮、总氮、总磷 | 粪大肠菌群、总有机碳、硫化物 |
| 3 | 医药生产（必测8项） | pH、COD、BOD5、油类（动植物油、石油类）、总有机碳、悬浮物、挥发酚 | 苯胺类、硝基苯类、氯化物、铝 |
| 4 | 饮料制造业（必测6项） | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群 | 细菌总数、挥发酚、油类、总氮、总磷 |
| 5 | 发酵和酿造工业（必测7项） | pH、COD、BOD5、悬浮物、色度、总氮、总磷 | 硫化物、挥发酚、油类、总有机碳 |
| 6 | 食品加工（必测7项） | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、硝酸盐氮、动植物油 | 总有机碳、铝、氯化物、挥发酚、铅、锌、油类、总氮、总磷 |
| 7 | 屠宰及肉类加工（必测7项） | pH、COD、BOD5、悬浮物、动植物油、氨氮、大肠菌群 | 石油类、细菌总数、总有机碳 |
| 8 | 电气机械及器材制造业（必测6项） | pH、COD、BOD5、悬浮物、油类、重金属 | 总氮、总磷 |
| 9 | 生活污水（必测10项） | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、挥发酚、油类、总氮、总磷、重金属 | 氯化物 |

二、注意事项：

**1.**报告须附检测机构计量认证**资质证书；**

**2.**水质检测须由检测机构**现场采样；**

**3.**水质检测结果须满足**GB/T31962-2015 B级标准**；**粪大肠菌群**检测结果须满足《医疗机构水污染物排放标准》**（GB18466-2005）**；水质检测报告必须对所检项目检测结果是否合格给出**明确的结论**，**或者**对应给出**参考标准限值**；

**4.**检测日期须保证在**1个月内**，过期必须重新检测。